(module Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 649D9F57)
  (descr "SO, 8 Pin (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8523.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
  (tags "SO SO")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.4) (layer F.SilkS))
  (pad 8 smd roundrect (at 2.575 -1.905) (size 1.75 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 2.575 -0.635) (size 1.75 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 2.575 0.635) (size 1.75 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 2.575 1.905) (size 1.75 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.575 1.905) (size 1.75 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.575 0.635) (size 1.75 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.575 -0.635) (size 1.75 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.575 -1.905) (size 1.75 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
