(module SOIC127P1032X265-16N (layer F.Cu) (tedit 65634F18)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.755 -6.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC127P1032X265-16N (at 6.77 6.135 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -4.655 -4.445) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -4.655 -3.175) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -4.655 -1.905) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -4.655 -0.635) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -4.655 0.635) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -4.655 1.905) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -4.655 3.175) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -4.655 4.445) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 4.655 4.445) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 4.655 3.175) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 4.655 1.905) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 4.655 0.635) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 4.655 -0.635) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 4.655 -1.905) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 4.655 -3.175) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 4.655 -4.445) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)