(module SOIC127P1032X265-20N (layer F.Cu) (tedit 636C490F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.778 -7.3914 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC127P1032X265-20N (at 4.318 7.8486 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at -4.655 -4.445 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at 4.655 3.175 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at -4.655 -5.715 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at -4.655 -3.175 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at -4.655 -1.905 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at 4.655 1.905 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at 4.655 4.445 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at 4.655 5.715 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at -4.655 0.635 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at -4.655 4.445 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at -4.655 -0.635 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at -4.655 1.905 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at -4.655 5.715 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at -4.655 3.175 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at 4.655 0.635 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at 4.655 -0.635 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at 4.655 -1.905 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at 4.655 -3.175 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at 4.655 -4.445 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.51) (at 4.655 -5.715 270.0) (size 0.6 2.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)