(module SOIC127P1420X360-21N (layer F.Cu) (tedit 6459A8E6)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.6728 -9.218452) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC127P1420X360-21N (at 2.33216 8.809314) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -6.61 -5.715) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 2 smd roundrect (at -6.61 -4.445) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 3 smd roundrect (at -6.61 -3.175) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 4 smd roundrect (at -6.61 -1.905) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 5 smd roundrect (at -6.61 -0.635) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 6 smd roundrect (at -6.61 0.635) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 7 smd roundrect (at -6.61 1.905) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 8 smd roundrect (at -6.61 3.175) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 9 smd roundrect (at -6.61 4.445) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 10 smd roundrect (at -6.61 5.715) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 11 smd roundrect (at 6.61 5.715 180) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 12 smd roundrect (at 6.61 4.445 180) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 13 smd roundrect (at 6.61 3.175 180) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 14 smd roundrect (at 6.61 1.905 180) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 15 smd roundrect (at 6.61 0.635 180) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 16 smd roundrect (at 6.61 -0.635 180) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 17 smd roundrect (at 6.61 -1.905 180) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 18 smd roundrect (at 6.61 -3.175 180) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 19 smd roundrect (at 6.61 -4.445 180) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 20 smd roundrect (at 6.61 -5.715 180) (size 1.99 0.63) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05))
  (pad 21 smd rect (at 0 0 180) (size 6 9.6) (layers F.Cu F.Mask))
)
