(module SOIC127P599X175-8N (layer F.Cu) (tedit 64509AF6)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.65) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 8-SOIC (at 0 3.65) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.47 -1.905) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.47 -0.635) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.47 0.635) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.47 1.905) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 5 smd roundrect (at 2.47 1.905) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 6 smd roundrect (at 2.47 0.635) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 7 smd roundrect (at 2.47 -0.635) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 8 smd roundrect (at 2.47 -1.905) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
)
