(module SOIC127P600X175-16N (layer F.Cu) (tedit 62BEF542)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.795 -6.035 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC127P600X175-16N (at 8.095 6.035 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -2.475 -4.445) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -2.475 -3.175) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -2.475 -1.905) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -2.475 -0.635) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -2.475 0.635) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -2.475 1.905) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -2.475 3.175) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -2.475 4.445) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 2.475 4.445) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 2.475 3.175) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 2.475 1.905) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 2.475 0.635) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 2.475 -0.635) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 2.475 -1.905) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 2.475 -3.175) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 2.475 -4.445) (size 1.97 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)