(module SOIC127P600X175-8N (layer F.Cu) (tedit 6528FEDF)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.75728 -5.50104 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC127P600X175-8N (at 15.32251 4.68329 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.4638 -1.905) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -2.4638 -0.635) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -2.4638 0.635) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -2.4638 1.905) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 2.4638 1.905) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 2.4638 0.635) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 2.4638 -0.635) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 2.4638 -1.905) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)