(module "SOIC127P600X175-8N" (layer F.Cu)
  (descr "LC 8-pin SOIC")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOIC127P600X175-8N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.712 -1.905 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.712 -0.635 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.712 0.635 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.712 1.905 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.712 1.905 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.712 0.635 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.712 -0.635 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.712 -1.905 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ACS71240LLCBTR-030B3.stp
    (at (xyz 0.15787402475913 -0.033858268279729 -0.1696850371173))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
