(module SOIC127P600X175-8N (layer F.Cu) (tedit 64D1195F)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.475 -3.312 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC127P600X175-8N (at 7.78 3.312 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -2.63 -1.905) (size 1.65 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -2.63 -0.635) (size 1.65 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -2.63 0.635) (size 1.65 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -2.63 1.905) (size 1.65 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 2.63 1.905) (size 1.65 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 2.63 0.635) (size 1.65 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 2.63 -0.635) (size 1.65 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 2.63 -1.905) (size 1.65 0.61) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)