(module SOIC254P1016X440-4N (layer F.Cu) (tedit 65EE65B8)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.251 -3.489 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC254P1016X440-4N (at 8.635 3.516 0) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd rect (at 4.7 1.27 180.0) (size 1.7 1.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 4.7 -1.27 180.0) (size 1.7 1.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -4.7 1.27 180.0) (size 1.7 1.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -4.7 -1.27 180.0) (size 1.7 1.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)