(module SOIC254P1030X390-4N (layer F.Cu) (tedit 647FD22F)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.39417 -3.70914 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC254P1030X390-4N (at 7.170275 3.406135 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -4.65 -1.37) (size 1.85 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -4.65 1.17) (size 1.85 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 4.65 -1.37) (size 1.85 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 4.65 1.17) (size 1.85 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)