(module SOIC254P695X242-4N (layer F.Cu) (tedit 6229FB0D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.14403 -3.55924 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC254P695X242-4N (at 6.98955 3.558335 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.205 -1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -3.205 1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 3.205 -1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 3.205 1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)