(module SOIC254P695X242-4N (layer F.Cu) (tedit 670420A5)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.14512 -3.56261 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC254P695X242-4N (at 6.98637 3.556705 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.205 -1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -3.205 1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 3.205 -1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 3.205 1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)