(module SOIC8-1.27-5X4MM (layer F.Cu) (tedit 655B3624)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.6253025 -0.3180125 900) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC8-1.27-5X4MM (at 0.317588 -3.175878 900) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.7 90.0) (size 1.4 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 2.7 90.0) (size 1.4 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 2.7 90.0) (size 1.4 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.7 90.0) (size 1.4 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.7 90.0) (size 1.4 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.7 90.0) (size 1.4 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.7 90.0) (size 1.4 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.7 90.0) (size 1.4 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)