(module SOICBITE (layer F.Cu) (tedit 65A97B58)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 2.794 -3.4798 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOICBITE (at -4.3688 -2.4384 900) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd oval (at 1.905 -0.75 180.0) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd oval (at 0.635 -0.75 180.0) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd oval (at -0.635 -0.75 180.0) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd oval (at -1.905 -0.75 180.0) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd oval (at -1.905 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers B.Cu B.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd oval (at -0.635 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers B.Cu B.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd oval (at 0.635 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers B.Cu B.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd oval (at 1.905 -0.75) (size 0.8 1.5) (layers B.Cu B.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.54 -1.905) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -1.27 -1.905) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.0 -1.905) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 1.27 -1.905) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.54 -1.905) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
)