(module Package_SO:SOIJ-8_5.3x5.3mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5A02F2D3)
  (descr "8-Lead Plastic Small Outline (SM) - Medium, 5.28 mm Body [SOIC] (see Microchip Packaging Specification 00000049BS.pdf)")
  (tags "SOIC 1.27")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.68) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIJ-8_5.3x5.3mm_P1.27mm (at 0 3.68) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd rect (at 3.65 -1.905) (size 1.7 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.65 -0.635) (size 1.7 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.65 0.635) (size 1.7 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.65 1.905) (size 1.7 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.65 1.905) (size 1.7 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.65 0.635) (size 1.7 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.65 -0.635) (size 1.7 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.65 -1.905) (size 1.7 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIJ-8_5.3x5.3mm_P1.27mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
