(module "SON125P300X500X100-8N" (layer F.Cu)
  (descr "MS860702BA01")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SON125P300X500X100-8N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.15 -1.875 90) (size 0.75 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.15 -0.625 90) (size 0.75 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.15 0.625 90) (size 0.75 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.15 1.875 90) (size 0.75 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.15 1.875 90) (size 0.75 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.15 0.625 90) (size 0.75 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.15 -0.625 90) (size 0.75 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.15 -1.875 90) (size 0.75 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MS860702BA01-50.stp
    (at (xyz 0 0.0015748031144067 0.037401574333822))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
