(module SON127P500X600X80-9N (layer F.Cu) (tedit 62D9678E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.975 -3.362 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SON127P500X600X80-9N (at 8.55 3.362 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at -2.815 -1.905) (size 1.1 0.44) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at -2.815 -0.635) (size 1.1 0.44) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at -2.815 0.635) (size 1.1 0.44) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at -2.815 1.905) (size 1.1 0.44) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at 2.815 1.905) (size 1.1 0.44) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at 2.815 0.635) (size 1.1 0.44) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at 2.815 -0.635) (size 1.1 0.44) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at 2.815 -1.905) (size 1.1 0.44) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 0.0 0.0) (size 3.4 4.0) (layers F.Cu F.Mask))
)