(module "SON127P800X598X80-9N-D" (layer F.Cu)
  (descr "WSON8 (8*6mm)")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SON127P800X598X80-9N-D" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.9 -1.905 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.9 -0.635 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.9 0.635 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.9 1.905 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.9 1.905 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.9 0.635 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.9 -0.635 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.9 -1.905 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0 0) (size 3.5 4.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model GD25S512MDYIGR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
