(module SON45P300X300X80-13N (layer F.Cu) (tedit 65BB1AEF)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.36812 -1.88129 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SON45P300X300X80-13N (at 0.54154 1.8783475 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd oval (at -1.45 -1.125) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd oval (at -1.45 -0.675) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd oval (at -1.45 -0.225) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd oval (at -1.45 0.225) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd oval (at -1.45 0.675) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd oval (at -1.45 1.125) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd oval (at 1.45 1.125 180.0) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd oval (at 1.45 0.675 180.0) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd oval (at 1.45 0.225 180.0) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd oval (at 1.45 -0.225 180.0) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd oval (at 1.45 -0.675 180.0) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd oval (at 1.45 -1.125 180.0) (size 0.85 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 0.0 0.0 180.0) (size 1.65 2.55) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)