(module SON50P150X150X80-6N (layer F.Cu) (tedit 680C5A2B)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.7554 -2.31508 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SON50P150X150X80-6N (at 16.34646 2.13547 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.635 -0.508) (size 0.9144 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 0.0) (size 0.9144 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.635 0.508) (size 0.9144 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.635 0.508) (size 0.9144 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.635 0.0) (size 0.9144 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -0.508) (size 0.9144 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)