(module "SON50P200X300X80-13N" (layer F.Cu)
  (descr "DSS0012c")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SON50P200X300X80-13N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.05 -1.25 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.05 -0.75 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.05 -0.25 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.05 0.25 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.05 0.75 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.05 1.25 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.05 1.25 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.05 0.75 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.05 0.25 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.05 -0.25 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.05 -0.75 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.05 -1.25 90) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 0 0) (size 1.1 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LM5156QDSSRQ1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
