(module "SON50P300X200X40-9N" (layer F.Cu)
  (descr "8-Pad XSON 2x3x0.4-mm (Package Code XH)-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.2) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 -0.75 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.4 -0.25 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.4 0.25 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.4 0.75 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.4 0.75 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.4 0.25 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.4 -0.25 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.4 -0.75 90) (size 0.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0 0) (size 0.25 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model W25Q32RVXHJQ.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
