(module SON50P300X300X100-11N (layer F.Cu) (tedit 64681FD5)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.025 -2.625) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TPS62026DRCR (at 0 2.8) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.435 -1) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.435 -0.5) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.435 0) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.435 0.5) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.435 1) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 6 smd roundrect (at 1.435 1) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 7 smd roundrect (at 1.435 0.5) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 8 smd roundrect (at 1.435 0) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 9 smd roundrect (at 1.435 -0.5) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 10 smd roundrect (at 1.435 -1) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 11 smd rect (at 0 0) (size 1.05 3.01) (layers F.Cu F.Mask))
)
