(module SON50P300X300X100-11N (layer F.Cu) (tedit 635A5BA7)
  (fp_text reference REF** (at -0.22647 -2.349684) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.435 -1) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.435 -0.5) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.435 0) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.435 0.5) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.435 1) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.435 1) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.435 0.5) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.435 0) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.435 -0.5) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.435 -1) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 0 90) (size 2.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask))
)
