(module SON50P300X300X80-11N (layer F.Cu) (tedit 65FBC9EC)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.752945 -4.217225 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SON50P300X300X80-11N (at 17.43124 3.414895 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.4732 -0.9906) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.4732 -0.508) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -1.4732 0.0) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -1.4732 0.508) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -1.4732 0.9906) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 1.4732 0.9906) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 1.4732 0.508) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 1.4732 0.0) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 1.4732 -0.508) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 1.4732 -0.9906) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 0.0 0.0) (size 1.651 2.3876) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)