(module SON65P200X200X65-7N (layer F.Cu) (tedit 6482FC12)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.54 -2.008 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SON65P200X200X65-7N (at 7.652 2.008 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.995 -0.65) (size 0.74 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.995 0.0) (size 0.74 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.995 0.65) (size 0.74 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.995 0.65) (size 0.74 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.995 0.0) (size 0.74 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.995 -0.65) (size 0.74 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.0 0.0) (size 0.65 1.35) (layers F.Cu F.Mask))
)