(module SON65P200X200X80-7N (layer F.Cu) (tedit 61B20C3A)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.7134 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SON65P200X200X80-7N (at 0 1.7134 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.025 -0.65) (size 0.66 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.025 0.0) (size 0.66 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.025 0.65) (size 0.66 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 1.025 0.65) (size 0.66 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.025 0.0) (size 0.66 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 1.025 -0.65) (size 0.66 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.0 0.0) (size 1.0 1.6) (layers F.Cu F.Mask))
)