(module SON65P200X240X70-6N (layer F.Cu) (tedit 64630507)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0240425 -1.8080725 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SON65P200X240X70-6N (at 4.2940475 2.0561625 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 -0.65) (size 1.0 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.75 0.0) (size 1.0 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -0.75 0.65) (size 1.0 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 0.75 -0.65) (size 1.0 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.75 0.65) (size 1.0 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 0.75 0.0) (size 1.0 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)