(module "SON65P300X300X100-9N-D" (layer F.Cu)
  (descr "8-Lead Very Thin Plastic Dual Flat, No Lead Package (Q8B) - 3x3 mm Body [VDFN]")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SON65P300X300X100-9N-D" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.45 -0.975 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.45 -0.325 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.45 0.325 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.45 0.975 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.45 0.975 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.45 0.325 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.45 -0.325 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.45 -0.975 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0 0) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MCP16364-E_Q8B.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
