(module "SON80P150X150X59-5N" (layer F.Cu)
  (descr "SHT4xA")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SON80P150X150X59-5N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.8 -0.4 90) (size 0.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.8 0.4 90) (size 0.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.8 0.4 90) (size 0.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.8 -0.4 90) (size 0.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 0 0) (size 0.5 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SHT41A-AD1B-R2.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
