(module Package_SO:SOP-4_4.4x2.6mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5D9F72B1)
  (descr "SOP, 4 Pin (http://www.vishay.com/docs/83510/tcmt1100.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
  (tags "SOP SO")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP-4_4.4x2.6mm_P1.27mm (at 0 2.25) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd roundrect (at 3.1875 -0.635) (size 1.625 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 3.1875 0.635) (size 1.625 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -3.1875 0.635) (size 1.625 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -3.1875 -0.635) (size 1.625 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOP-4_4.4x2.6mm_P1.27mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
