(module SOP127P600X200-8N (layer F.Cu) (tedit 68B16E4A)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.581 -3.845 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP127P600X200-8N (at 7.039 3.845 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.58 -1.905) (size 1.76 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.58 -0.635) (size 1.76 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.58 0.635) (size 1.76 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.58 1.905) (size 1.76 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.58 1.905) (size 1.76 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.58 0.635) (size 1.76 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.58 -0.635) (size 1.76 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.58 -1.905) (size 1.76 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)