(module SOP127P780X200-16N (layer F.Cu) (tedit 64631FC0)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.05 -6.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CD4026BNSR (at 0 6.4) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -3.465 -4.445) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 2 smd roundrect (at -3.465 -3.175) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 3 smd roundrect (at -3.465 -1.905) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 4 smd roundrect (at -3.465 -0.635) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 5 smd roundrect (at -3.465 0.635) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 6 smd roundrect (at -3.465 1.905) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 7 smd roundrect (at -3.465 3.175) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 8 smd roundrect (at -3.465 4.445) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 9 smd roundrect (at 3.465 4.445) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 10 smd roundrect (at 3.465 3.175) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 11 smd roundrect (at 3.465 1.905) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 12 smd roundrect (at 3.465 0.635) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 13 smd roundrect (at 3.465 -0.635) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 14 smd roundrect (at 3.465 -1.905) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 15 smd roundrect (at 3.465 -3.175) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 16 smd roundrect (at 3.465 -4.445) (size 1.97 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
)
