(module "SOP254P1165X425-4N" (layer F.Cu)
  (descr "PS2562L2-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOP254P1165X425-4N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.35 -1.27 90) (size 1.55 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.35 1.27 90) (size 1.55 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 5.35 1.27 90) (size 1.55 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 5.35 -1.27 90) (size 1.55 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model PS2561DL2-1Y-A.stp
    (at (xyz -0.0023622046716101 0.0019685039663409 0.071653545372129))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 -90))
  )
)
