(module "SOP254P665X290-4N" (layer F.Cu)
  (descr "TO-269AA(MBS)_1")
  (tags "Bridge Rectifier")
  (attr smd)
  (fp_text reference BR** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOP254P665X290-4N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.925 -1.27 90) (size 0.85 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.925 1.27 90) (size 0.85 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.925 1.27 90) (size 0.85 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.925 -1.27 90) (size 0.85 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MB2S-E3_45.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
