(module SOP50P2000X120-48N (layer F.Cu) (tedit 65AE9CA1)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -7.665 -7.022 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP50P2000X120-48N (at 0.59 7.022 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -5.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -5.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -4.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -4.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -3.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -3.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -2.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -2.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -1.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -1.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -0.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 -0.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 0.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 0.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 1.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 1.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 2.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 2.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 3.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 3.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 4.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 4.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 5.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -9.69 5.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 5.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 5.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 4.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 4.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 3.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 3.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 2.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 2.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 1.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 1.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 0.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 0.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -0.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -0.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -1.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -1.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -2.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -2.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -3.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -3.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -4.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -4.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -5.25) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 9.69 -5.75) (size 1.54 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)