(module SOP63P600X173-24N (layer F.Cu) (tedit 62D20B93)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.16 -5.208 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP63P600X173-24N (at 6.036 5.192 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 -3.4925) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 -2.8575) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 -2.2225) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 -1.5875) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 -0.9525) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 -0.3175) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 0.3175) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 0.9525) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 1.5875) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 2.2225) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 2.8575) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at -2.63 3.4925) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 3.4925 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 2.8575 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 2.2225 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 1.5875 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 0.9525 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 0.3175 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 -0.3175 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 -0.9525 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 -1.5875 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 -2.2225 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 -2.8575 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd roundrect (roundrect_rratio 0.1) (at 2.63 -3.4925 180.0) (size 1.66 0.42) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)