(module "SOP65P400X110-8N" (layer F.Cu)
  (descr "SOT505-2(H=1.1mm)")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOP65P400X110-8N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.975 -0.975 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.975 -0.325 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.975 0.325 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.975 0.975 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.975 0.975 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.975 0.325 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.975 -0.325 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.975 -0.975 90) (size 0.45 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 74LVC2G125DP,125.stp
    (at (xyz 0.083858272222083 0.056692915638601 -0.058661417698297))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
