(module SOP65P400X130-8N (layer F.Cu) (tedit 64CB2D06)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.33 -2.46 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP65P400X130-8N (at 5.258 2.46 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -1.77 -0.975) (size 1.42 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -1.77 -0.325) (size 1.42 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -1.77 0.325) (size 1.42 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at -1.77 0.975) (size 1.42 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 1.77 0.975) (size 1.42 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 1.77 0.325) (size 1.42 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 1.77 -0.325) (size 1.42 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.05) (at 1.77 -0.975) (size 1.42 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)