(module SOP65P490X110-12N (layer F.Cu) (tedit 63D3266B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.302) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 12-MSOP (at 0 3.556) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.1844 -1.6256) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.1844 -0.9652) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.1844 -0.3302) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.1844 0.3302) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.1844 0.9652) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.1844 1.6256) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.1844 1.6256) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.1844 0.9652) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.1844 0.3302) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.1844 -0.3302) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.1844 -0.9652) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.1844 -1.6256) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
