(module SOP65P490X110-8N (layer F.Cu) (tedit 6703C051)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.175 -2.535 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP65P490X110-8N (at 7.16 2.535 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.15 -0.975) (size 1.47 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.15 -0.325) (size 1.47 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.15 0.325) (size 1.47 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.15 0.975) (size 1.47 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.15 0.975) (size 1.47 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.15 0.325) (size 1.47 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.15 -0.325) (size 1.47 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.15 -0.975) (size 1.47 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)