(module SOP65P490X110-8N (layer F.Cu) (tedit 632CD10F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.205 -2.362 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP65P490X110-8N (at 7.19 2.362 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at -2.165 -0.975) (size 1.42 0.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at -2.165 -0.325) (size 1.42 0.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at -2.165 0.325) (size 1.42 0.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at -2.165 0.975) (size 1.42 0.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at 2.165 0.975) (size 1.42 0.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at 2.165 0.325) (size 1.42 0.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at 2.165 -0.325) (size 1.42 0.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.06) (at 2.165 -0.975) (size 1.42 0.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)