(module "SOP65P490X110-8N" (layer F.Cu)
  (descr "DGK  (S-PDSO-G8)")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.2 -0.975 90) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.2 -0.325 90) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.2 0.325 90) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.2 0.975 90) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.2 0.975 90) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.2 0.325 90) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.2 -0.325 90) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.2 -0.975 90) (size 0.45 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TLV6002IDGKR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
