(footprint SOP65P640X110-15N (layer F.Cu) (tedit 6776C944)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.482655 -3.886625 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP65P640X110-15N (at 12.041855 3.785305 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.8448 -1.9558) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -2.8448 -1.2954) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -2.8448 -0.6604) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -2.8448 0.0) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -2.8448 0.6604) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -2.8448 1.2954) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -2.8448 1.9558) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 2.8448 1.9558) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 2.8448 1.2954) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 2.8448 0.6604) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 2.8448 0.0) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 2.8448 -0.6604) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 2.8448 -1.2954) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 2.8448 -1.9558) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 0.0 0.0) (size 2.9972 3.0988) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)