(module SOP65P640X120-20N (layer F.Cu) (tedit 65B87C74)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.754845 -6.765065 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP65P640X120-20N (at 14.25104 6.57936 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.8194 -2.921) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -2.8194 -2.286) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -2.8194 -1.6256) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -2.8194 -0.9652) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -2.8194 -0.3302) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -2.8194 0.3302) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -2.8194 0.9652) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -2.8194 1.6256) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -2.8194 2.286) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -2.8194 2.921) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 2.8194 2.921) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 2.8194 2.286) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 2.8194 1.6256) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 2.8194 0.9652) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 2.8194 0.3302) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 2.8194 -0.3302) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 2.8194 -0.9652) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 2.8194 -1.6256) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 2.8194 -2.286) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 2.8194 -2.921) (size 1.4732 0.3556) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 0.0 0.0) (size 2.7432 3.8608) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)