(module "SOP65P640X120-8N" (layer F.Cu)
  (descr "TSSOP 8X")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "SOP65P640X120-8N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.938 -0.975 90) (size 0.45 1.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.938 -0.325 90) (size 0.45 1.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.938 0.325 90) (size 0.45 1.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.938 0.975 90) (size 0.45 1.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.938 0.975 90) (size 0.45 1.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.938 0.325 90) (size 0.45 1.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.938 -0.325 90) (size 0.45 1.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.938 -0.975 90) (size 0.45 1.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model AT24C04D-XHM-B.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
