(module SOP65P760X160-24N (layer F.Cu) (tedit 636C44DA)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.656835 -5.267105 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP65P760X160-24N (at 5.97573 5.34848 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.625 -3.575 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -3.625 -2.925 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -3.625 -2.275 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -3.625 -1.625 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -3.625 -0.975 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -3.625 -0.325 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -3.625 0.325 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -3.625 0.975 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -3.625 1.625 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -3.625 2.275 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -3.625 2.925 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -3.625 3.575 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 3.625 2.275 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at 3.625 1.625 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 3.625 0.975 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 3.625 0.325 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at 3.625 -0.325 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at 3.625 -0.975 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 3.625 -1.625 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at 3.625 -2.275 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at 3.625 -2.925 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd rect (at 3.625 -3.575 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 3.625 2.925 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 3.625 3.575 270.0) (size 0.4 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)