(module SOP80P1176X120-44N (layer F.Cu) (tedit 653B9859)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.753705 -11.208455 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOP80P1176X120-44N (at 15.29411 11.661075 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.6388 -8.4074) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -5.6388 -7.5946) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -5.6388 -6.8072) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -5.6388 -5.9944) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -5.6388 -5.207) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -5.6388 -4.3942) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -5.6388 -3.6068) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -5.6388 -2.794) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -5.6388 -2.0066) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -5.6388 -1.1938) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -5.6388 -0.4064) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -5.6388 0.4064) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -5.6388 1.1938) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -5.6388 2.0066) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -5.6388 2.794) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -5.6388 3.6068) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -5.6388 4.3942) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -5.6388 5.207) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -5.6388 5.9944) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -5.6388 6.8072) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at -5.6388 7.5946) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at -5.6388 8.4074) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 5.6388 8.4074) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 5.6388 7.5946) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 5.6388 6.8072) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 5.6388 5.9944) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 5.6388 5.207) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 5.6388 4.3942) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 5.6388 3.6068) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 5.6388 2.794) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 5.6388 2.0066) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 5.6388 1.1938) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 5.6388 0.4064) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 5.6388 -0.4064) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 5.6388 -1.1938) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 5.6388 -2.0066) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 5.6388 -2.794) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 5.6388 -3.6068) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 5.6388 -4.3942) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 5.6388 -5.207) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 5.6388 -5.9944) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 5.6388 -6.8072) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at 5.6388 -7.5946) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at 5.6388 -8.4074) (size 1.397 0.508) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)