(module SOT-753 (layer F.Cu) (tedit 5D28A654)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.025 -3.375) (layer F.SilkS))
  (pad 5 smd rect (at -0.95 -1.35) (size 0.6 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.35) (size 0.6 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.35) (size 0.6 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.35) (size 0.6 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.35) (size 0.6 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
)
